Switch>

Switch>enable

Switch#conf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#int fa0/1

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int fa0/2

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int fa0/3

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int fa0/4

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int fa0/5

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int fa0/6

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int fa0/7

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/2

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/3

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/4

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/5

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/6

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/7

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/8

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/9

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/10

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/11

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/12

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/13

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/14

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/15

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/16

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/17

Switch(config-if)#sw access vlan 15

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/18

Switch(config-if)#sw access vlan 15

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/19

Switch(config-if)#sw access vlan 15

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/20

Switch(config-if)#sw access vlan 15

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/21

Switch(config-if)#sw access vlan 15

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/22

Switch(config-if)#sw access vlan 15

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/23

Switch(config-if)#sw access vlan 15

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/23

Switch(config-if)#sm mode trunk