Switch>

Switch>enable

Switch#config

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#ter

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit

Switch#config ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#int f0/1

Switch(config-if)#swicthport port\_security

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport port-security

Command rejected: FastEthernet0/1 is a dynamic port.

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport port-security

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 0005.5EA2.A886

Switch(config-if)#exit

Switch>

Switch>enable

Switch#conf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#int f0/6

Switch(config-if)#swicthport port-security

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport port-security

Command rejected: FastEthernet0/6 is a dynamic port.

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport port-security maximun 1

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1

Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict

Switch(config-if)#switchport port-security violation mac-address 00E0.A393.9262

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 00E0.A393.9262

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#exit

Switch#show port-security

Switch#show port-security

Switch#show port-security

Switch#show port-security

Switch#exit