Router#config ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip DHCP pool VOICE

Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#exit

Router#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

Router#conf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#telephony-service

Router(config-telephony)#max-dn 5

Router(config-telephony)#max-ephones 5

Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1 port 2000

Router(config-telephony)#auto assign 4 to 6

Router(config-telephony)#auto assign 1 to 5

Router(config-telephony)#exit

Router(config)#exit

Router#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

Router#wr

Building configuration...

[OK]

Router#config ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ephone-dn 1

Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone\_dsp DN 1.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#number 51006

Router(config-ephone-dn)#exit

Router(config)#ephone-dn 2

Router:

Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone\_dsp DN 2.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#number 51007

Router(config-ephone-dn)#ephone-dn 3

Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone\_dsp DN 3.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#51008

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-ephone-dn)#number 51008

Router(config-ephone-dn)#ephone-dn 4

Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone\_dsp DN 4.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#number 51009

Router(config-ephone-dn)#exit

Router(config)#ephone-dn 5

Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone\_dsp DN 5.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#number 51010

Router(config-ephone-dn)#exit

Router(config)#exit

Router#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

Router#wr

Building configuration...

[OK]

Router#

Swycth

Switch>enable

Switch#conf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#

Switch(config)#int range f0/1-5

Switch(config-if-range)#sw mode access

Switch(config-if-range)#sw access vlan 1

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#exit

Switch#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

wr

Building configuration...

[OK]

Switch#